Практическая работа № 1
Условные сокращения в проектных чертежах
Цель: познакомить студентов с основными общепринятыми условными сокращениями, принятыми в проектных чертежах.
Оборудование: справочный материал, приложения
Справочный материал:
Вычерчивание генплана начинают с нанесения контуров участка и размещения на нем проектируемых и существующих зданий и сооружений. Чертежи генеральных планов выполняют в масштабах 1:500 или 1:1000. Допускается планы выполнять в масштабе 1:2000, 1:800 или 1:400. Масштаб изображения указывают после наименования чертежа, которое записывают шрифтом 10 мм, в круглых скобках.
Планы рабочих чертежей располагают длинной стороной условной границы территории вдоль длинной стороны листа, при этом северная часть территории должна находиться вверху. Допускается отклонение ориентации на север в пределах 90° влево или вправо. Направление меридиана указывают в левом верхнем углу чертежа стрелкой с буквой «С» у острия. На этой же стрелке изображают «розу ветров».
Рельеф участка показывают горизонталями с абсолютными числовыми отметками. Горизонтали не проводят через существующие здания, дороги и площадки с твердым покрытием. Допускается план благоустройства территории выполнять без нанесения горизонталей рельефа местности.
На генплане участка жилых домов городской застройки необходимо показать площадки для отдыха и для игр детей, спортивные и хозяйственные площадки, дороги и подъезды к зданию, автостоянки. На генпланах домов усадебного типа необходимо показать хозяйственные постройки, хоздвор, огород и сад, подъезд к дому и хозяйственной зоне, прилегающую улицу.
План благоустройства территории совмещают с разбивочным планом с указанием координационных осей, координат и размерных привязок, абсолютных отметок зданий, сооружений.
На плане генплане  наносят и указывают: 
а) тротуары, дорожки и их ширину; 
б) площадки различного назначения и их размеры; 
в) малые архитектурные формы и переносные изделия площадок для отдыха; 
г) деревья, кустарники, цветники, газоны.
Изображения на чертежах генерального плана выполняют линиями по ГОСТ 2.303 – 68 ЕСКД: 
— сплошными толстыми основными — контуры проектируемых зданий и сооружений, “красную” линию, проектные горизонтали с отметками, кратными 0,50 и 1,00 м;
— сплошной тонкой — все остальные элементы генерального плана. 
Проектируемые здания, сооружения, инженерные сети, элементы озеленения и благоустройства (далее - элементы генеральных планов) изображают на чертежах с применением условных графических обозначений и упрощенных изображений, установленных ГОСТ 21.204 — 93 СПДС. 
Условные графические обозначения и изображения выполняют в масштабе чертежа с учетом рекомендуемых размеров, приведенных в таблицах 1 и 2 в миллиметрах. Примененные условные графические обозначения и изображения, не вошедшие в настоящий стандарт, следует пояснять на чертежах.
Элементы генеральных планов, подлежащие разборке или сносу, изображают в соответствии с рисунком 1. 
[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image001_12.jpg]
Рисунок 1
Здания и сооружения, подлежащие реконструкции, изображают в соответствии с рисунком 2. Расстояния между линиями штриховки 2 – 3 мм.
[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image002_2.jpg]
Рисунок 2
Контуры проектируемых зданий и сооружений наносят на план по архитектурно-строительным рабочим чертежам (марка АС), принимая координационные оси зданий и сооружений совмещенными с внутренними гранями стен (рисунок 3). 
[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image003_0.jpg]
L — расстояние от внутренней грани контура здания, сооружения до координационной оси. 
Рисунок 3
Основные условные графические обозначения и изображения проектируемых зданий и сооружений выполняют в соответствии с таблицей 1. Условные графические изображения многосекционных жилых зданий на чертежах в масштабе 1:500 и 1:1000 выполняют, разбивая их на секции и указывая входы. 
При выполнении упрощенных изображений зданий и сооружений, приведенных в пунктах 1в, 2, 6 таблицы 1, наличие опор в проектном положении указывают знаком "+". При этом количество опор, ворот и дверей должно соответствовать фактическим данным.
Таблица 1
	Наименование
	Обозначение и изображение

	1 Здание (сооружение)
	

	а) наземное
	[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image004_0.jpg]

	б) подземное
	[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image005.jpg]

	в) нависающая часть здания
	[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image006_0.gif]

	2 Навес
	[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image007.jpg]

	3 Проезд, проход в уровне первого этажа здания (сооружения)
	[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image008_0.gif]

	4 Переход (галерея)
	[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image009_0.gif]

	5 Вышка, мачта
	[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image010.jpg]

	6 Эстакада крановая
	[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image011.jpg]

	7 Высокая платформа (рампа) при здании (сооружении)
	[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image012.jpg]

	8 Платформа (с пандусом и лестницей)
	[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image013.jpg]

	9 Стенка подпорная
	[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image014.jpg]

	10 Контрбанкет, контрфорс
	[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image015.jpg]

	11 Берегоукрепление, оврагоукрепление
Примечание - Вместо многоточия проставляют наименование материала укрепления
	[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image016.jpg]

	12 Откос:
	

	а) насыпь
	[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image017.jpg]

	б) выемка
	[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image018.jpg]

	Примечания 
1 Штриховку откоса при значительной протяженности показывают участками.
2 Вместо многоточия проставляют наименование материала укрепления и крутизну откоса
	

	13 Ограждение территории с воротами
	[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image019.jpg]

	14 Площадка, дорожка, тротуар:
	

	а) без покрытия
	[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image020.jpg]

	б) с булыжным покрытием
	[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image021.gif]

	в) с плиточным покрытием
	[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image022.jpg]

	г) с оборудованием
	[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image023.jpg]

	Примечания
1 В случае применения других материалов покрытия используют графическое изображение 14а, дополняя его полным или сокращенным наименованием материала, которое указывают на полке линии-выноски.
2 В условном изображении 14г для примера показан однобалочный мостовой край на площадке без покрытия.
	


Условные графические обозначения элементов озеленения выполняют в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2
	Наименование
	Обозначение

	1 Дерево
	[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image024.jpg]

	2 Кустарник:
	

	а) обычный
	[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image025.gif]

	б) вьющийся (лианы)
	[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image026.jpg]

	в) в живой изгороди (стриженый)
	[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image027.jpg]

	4 Цветник
	[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image028.gif]

	5 Газон
	[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image029.gif]


Малые архитектурные формы (беседки, навесы, фонтаны, скульптуры и т. д.) и другие конструкции, изделия, устройства (например, скамьи, урны и т. д.) выполняют упрощенно в масштабе чертежа или условными графическими обозначениями с указанием их на листе.
Элементы благоустройства привязывают к наружным граням стен зданий, сооружений, “красным” линиям. Для рядовой посадки деревьев и кустарников приводят размерную привязку ряда. 
Элементам благоустройства присваивают позиционные обозначения. Позиционные обозначения малых архитектурных форм и переносных изделий указывают на линии-выноске в кружках диаметром 6 мм. Обозначение элементов озеленения указывают на линии-выноске в кружках диаметром 8—12 мм в виде дроби: в числителе —  позиционное обозначение породы или вида насаждения, в знаменателе — их количество или площадь (для цветников).
На генплане приводят: 
а) ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий по форме 8, пример оформления которой приведен в приложении А;
б) ведомость элементов озеленения по форме 9, пример оформления которой приведен в приложении Б;
в) ведомость тротуаров, дорожек и площадок по форме 10, пример оформления которой приведен в приложении В;
г) разрезы, сечения и узлы тротуаров, дорожек и площадок. Пример оформления сечений тротуаров, дорожек и площадок приведен в приложении Г;
е) соответствующие текстовые указания, например, по условиям посадки деревьев и кустарников, устройству цветников и газонов и т. п.
Форма 8 - Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий
[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image030.jpg]
Форма 9 - Ведомость элементов озеленения
[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image031.jpg]
Примеры оформления плана благоустройства, выполненного по видам работ, приведены: в приложении Д — “План озеленения”; в приложении Е — “План расположения малых архитектурных форм и переносных изделий”; в приложении Ж — “План проездов, тротуаров, дорожек, площадок”.
Форма 10 - Ведомость тротуаров, дорожек и площадок
[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image032.jpg]
На чертеже генерального плана наносят следующие размеры:
размеры проектируемого здания и привязка его к границам участка и к соседним зданиям;
размеры площадок, ширина тротуара, проезда, зеленых насаждений и др.;
общие размеры участка.
Все размеры проставляются в метрах с указанием сотых долей, например 10,20.
Изображенные на генеральном плане здания и сооружения нумеруют. Номер помещают в правом нижнем углу, пишут шрифтом 5 мм. 
Под чертежом или справа от него (над основной надписью) помещают экспликацию зданий и сооружений по форме 3. 
Форма 3 - Экспликация зданий и сооружений
[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image033.jpg]
В графах экспликации зданий и сооружений указывают: 
— в графе “Номер на плане” — номер здания, сооружения; 
— в графе “Наименование” — наименование здания, сооружения;
— в графе “Координаты квадрата сетки” — координаты нижнего левого угла квадрата строительной геодезической сетки, в пределах которого на изображении здания и сооружения нанесен его номер.
Пример заполнения экспликации зданий и сооружений в таблице 3. 
Таблица 3
	Номер
на
плане
	Наименование
	Координаты квадрата сетки

	1
	Вспомогательный корпус
	5А; 1Б

	2
	Производственный корпус
	2А; 3Б

	3
	Резервуар для воды
	16А; 7Б

	4
	Столовая
	12А; 4Б


Под экспликацией (форма 3) помещается таблица «Технико-экономические показатели генплана». Пример оформления и заполнения в таблице 4. 
Таблица 4 - Технико-экономические показатели генерального плана 
[image: Подпись: 15
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Заголовок над чертежами пишут шрифтом 10 мм (прописные буквы, строчные – 7 мм), а над таблицами - шрифтом 7 мм (прописные буквы, строчные – 5 мм).
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ВЕДОМОСТИ МАЛЫХ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ПЕРЕНОСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Примечание

	
	
	Беседка
	
	

	1
	320 — 60
	Тип 1
	1
	

	2
	320 — 60
	Тип 2
	3
	

	3
	320 — 18
	Бум “Крокодил”, тип 1
	2
	

	4
	320 — 18
	Качели
	3
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	320 — 60
	Скамья без спинки, тип 2
	6
	Переносная

	4
	320 — 10
	Урна для мусора, тип 3
	12
	Переносная

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ВЕДОМОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
	Поз.
	Наименование породы или вида
насаждения
	Возраст,
лет
	Кол.
	Примечание

	1
	Лиственница сибирская
	8
	20
	С комом 0,8 х 0,8 х 0,6 м

	2
	Береза бородавчатая
	5
	35
	Саженец

	3
	Боярышник обыкновенный
	5
	140
	Саженец

	4
	Кизильник блестящий
	5
	560
	Саженец

	5
	Цветник
	
	20
	Из многолетников, м2

	6
	Газон партерный
	
	1240
	м2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ВЕДОМОСТИ ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК
	Поз.
	Наименование
	Тип
	Площадь покрытия, м2
	Примечание

	1
	Тротуар
	1
	480
	

	2
	Тротуар с бордюром из бортового
	
	
	

	
	камня БР.100.20.8,  l = 634,0 м
	2
	230
	

	3
	Площадка
	2
	80
	

	4
	
	4
	120
	

	5
	Садовая дорожка
	4
	230
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СЕЧЕНИЙ ТРОТУАРОВ,
ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК
Тротуар (тип 1)
[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image039.jpg]
Тротуар (тип 2)
[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image040.jpg]
Дорожка, площадка (тип...)
[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image041.jpg]
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ
[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image042.jpg]
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАНА РАСПОЛОЖЕНИЯ МАЛЫХ
АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ПЕРЕНОСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image043.jpg]
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАНА ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ,
ДОРОЖЕК, ПЛОЩАДОК
[image: https://pandia.ru/text/79/411/images/image044.jpg]
Задание:
1. Изучить условные знаки, общепринятые при создании генерального плана озеленения и благоустройства территории.
2. Зарисовать условные знаки. 
3. Составить ведомость элементов озеленения миксбордера, расположенного на территории Шахтинского техникума дизайна и сервиса «Дон-Текс»
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